Choice:Hva er en av de vanligste alvorlige ulykkesfarene på byggeplassen?#Fall fra høyden~For sterk belysning~For mange verktøy~For små pauserom
Choice:Hva bør gjøres før arbeid i høyden starter?#Risikoen for fall må vurderes og nødvendig sikring etableres~Arbeidet bør startes raskt før været endrer seg~Det er nok at arbeidstakeren har vernehjelm~Fallsikring er bare nødvendig over ti meter
Choice:Hva bør være førstevalget når arbeid i høyden kan utføres fra et sikkert arbeidssted med kollektiv fallsikring?#Bruke kollektiv fallsikring som rekkverk eller stillas~Bare bruke fallsikringssele~Be en kollega følge med~Arbeide raskere for å redusere tiden i høyden
Choice:Hva er viktig ved bruk av personlig fallsikringsutstyr?#Utstyret må være egnet, kontrollert og festet til et sikkert forankringspunkt~Selen trenger bare å sitte løst rundt kroppen~Utstyret kan festes til nærmeste tilgjengelige gjenstand~Fallsikringsutstyr trenger ikke kontrolleres før bruk
Choice:Hva gjør du hvis du oppdager en usikret åpning i et gulv på byggeplassen?#Sikre åpningen eller sørge for at den blir forsvarlig sikret~Legge et lite verktøy ved åpningen som advarsel~La den være hvis de fleste kjenner til den~Bare advare nye arbeidstakere
Choice:Hva er hovedhensikten med rekkverk ved arbeid i høyden?#Hindre personer i å falle~Å vise hvor arbeidsområdet slutter~Brukes som feste for verktøy~Gjøre stillaset lettere å se
Choice:Hva bør du kontrollere før du bruker et stillas?#At stillaset er forsvarlig oppført og klart for sikker bruk~At stillaset har ulik farge som bygningen~At det står verktøy på arbeidsplattformen~At nærmeste stige er av aluminium
Choice:Hva gjør du hvis du oppdager en alvorlig feil eller skade på et stillas?#Ikke bruke stillaset og melde fra om feilen~Bruke stillaset dersom du arbeider forsiktig~Reparere feilen midlertidig med tau~Bare unngå den delen som ser skadet ut
Choice:Hvorfor må arbeidsplattformen på et stillas holdes ryddig?#For å redusere faren for snubling, fall og gjenstander som kan falle ned~For at stillaset skal se nyere ut~For å redusere behovet for rekkverk~For at flere materialer skal få plass
Choice:Hva er viktig når materialer lagres på et stillas?#Stillasets tillatte belastning må ikke overskrides~Materialene bør alltid plasseres ytterst på plattformen~Tunge materialer bør henges oppå rekkverket~Tillatt belastning gjelder bare personer
Choice:Når bør en stige brukes som arbeidsplattform?#Bare når risikovurderingen viser at den kan brukes forsvarlig til det aktuelle arbeidet~Alltid når arbeidet varer mindre enn én time~Når det ikke finnes et stillas på byggeplassen~Så lenge arbeidstakeren holder stigen med én hånd
Choice:Hva er viktig når en løs stige settes opp?#Den må stå stabilt og sikres mot å skli eller velte~Den bør stå på løse materialer slik at høyden kan justeres~Den skal alltid stå så loddrett som mulig~Det er best å plassere den foran en dør
Choice:Hva gjør du hvis en stige er skadet?#Ta den ut av bruk til den er vurdert og eventuelt reparert~Bruke den bare til korte oppgaver~Sette den mot en vegg og bruke den forsiktig~Merke skaden med tape og fortsette arbeidet
Choice:Hvorfor er vernehjelm viktig på mange byggeplasser?#Den beskytter hodet mot blant annet fallende og støtende gjenstander~Den erstatter behovet for å sikre området~Den gjør arbeid i høyden risikofritt~Den beskytter mot alle typer arbeidsulykker
Choice:Når bør vernebriller eller annen egnet øyebeskyttelse brukes?#Når arbeidet kan medføre fare for partikler, sprut eller andre skader på øynene~Bare når arbeidet utføres utendørs~Kun når arbeidstakeren bruker elektroverktøy~Bare når vernehjelm ikke brukes
Choice:Hvorfor kan hørselsvern være nødvendig ved bruk av maskiner og verktøy på byggeplassen?#Støyen kan være så høy at den kan skade hørselen~Hørselsvern gjør maskinen mindre farlig~Det gjør at vernebriller ikke er nødvendig~Det hindrer støv i å komme inn i ørene
Choice:Hva gjøres hvis arbeid medfører mye helsefarlig støv?#Støvet bør reduseres ved kilden og nødvendig vern brukes~Arbeidstakeren bør bare holde pusten når det støver mest~Arbeidet bør utføres raskere~Støvet bør blåses bort med trykkluft
Choice:Hva er viktig ved bruk av elektroverktøy på byggeplassen?#Verktøy, ledninger og sikkerhetsfunksjoner må være i orden~Sikkerhetsfunksjoner kan fjernes dersom de forsinker arbeidet~Skadde ledninger kan brukes dersom bakken er tørr~Verktøyet bør alltid brukes med maksimal hastighet
Choice:Hva bør du gjøre før du skifter blad, bor eller annet tilbehør på et elektroverktøy?#Sørge for at verktøyet ikke kan starte utilsiktet~Holde inne startknappen mens tilbehøret skiftes~La verktøyet gå på lav hastighet~Bare ta på vernehansker og skifte tilbehøret
Choice:Hva er den viktigste regelen når en last henger i kran eller annet løfteutstyr?#Ingen skal oppholde seg under hengende last~Lasten bør løftes så høyt som mulig~Arbeidstakere kan gå under lasten hvis de bruker hjelm~Det er trygt å stå under lasten når kranføreren kan se deg
Choice:Hva er viktig før en last løftes med kran eller annet løfteutstyr?#Kontrollere at løftet kan gjennomføres sikkert og at riktig løfteutstyr brukes~Alltid løfte lasten så raskt som mulig~Arbeidstakere kan stå under lasten for å styre kranføreren~Bruke nærmeste tilgjengelige tau som løfteredskap
Choice:Hva gjør du hvis du oppdager skade på en stropp eller annet løfteredskap?#Ta løfteredskapet ut av bruk og melde fra~Bruke det bare til lettere last~Knytte en knute over det skadde området~Bruke det dersom skaden ikke er synlig på avstand
Choice:Hvorfor er det viktig å kjenne vekten på lasten før et løft?#For å sikre at løfteutstyret har tilstrekkelig kapasitet~For å beregne hvor raskt kranen kan kjøre~For å finne ut hvor mange personer som kan stå under lasten~Bare for å registrere materialforbruket
Choice:Hva er viktig når en person gir signaler til en kranfører?#Signalene må være tydelige og forstått av kranføreren~Flest mulig bør gi signaler samtidig~Signalene bør endres fra løft til løft~Kranføreren trenger ikke se eller forstå signalene
Choice:Hva gjøres med området der det foregår løfteoperasjoner?#Området bør sikres slik at uvedkommende ikke utsettes for fare~Området kan brukes som gangvei dersom løftet tar lang tid~Materialer kan lagres rett under lasten~Sperringer er unødvendige dersom kranen har varsellys
Choice:Hva er en viktig fare ved arbeid nær gravemaskiner og andre anleggsmaskiner?#Føreren kan ha blindsoner der personer ikke blir sett~Maskinene kan bare skade personer når de rygger~Vernehjelm gjør det trygt å stå hvor som helst rundt maskinen~Føreren har alltid full oversikt rundt maskinen
Choice:Hva bør en fotgjenger på byggeplassen gjøre før han går inn i arbeidsområdet til en anleggsmaskin?#Forsikre seg om at føreren har sett ham og at det er trygt å gå inn~Gå raskt bak maskinen~Regne med at føreren alltid ser alle personer~Stå nærmest mulig maskinen for å bli sett
Choice:Hvorfor bør gangveier og kjøreveier på byggeplassen så langt som mulig skilles?#For å redusere risikoen for at personer blir påkjørt~For å gjøre kjøreveiene smalere~For at maskinene skal kunne kjøre raskere~For å redusere behovet for verneklær
Choice:Hva er viktig når et kjøretøy eller en maskin rygger på et område med dårlig sikt?#Det må etableres sikre rutiner som reduserer faren for påkjørsel~Føreren bør rygge raskt for å redusere tiden~Arbeidstakere bør stå bak kjøretøyet og rope~Varsellys gjør andre tiltak unødvendige
Choice:Hva bør vurderes før gravearbeid starter?#Risiko for ras, kabler, rør og andre farer i området~Bare hvor raskt gravemaskinen kan utføre arbeidet~Kun hvor massene skal kjøres etterpå~Sjekke at gravemaskinens farge er gul/orange
Choice:Hvorfor kan arbeid i en grøft være farlig?#Grøfteveggene kan rase sammen og begrave personer~Jorden blir alltid giftig når den graves opp~Vernehjelm kan ikke brukes i grøfter~Grøfter er bare farlige dersom det regner
Choice:Hva må gjøres dersom det er fare for ras i en grøft?#Grøften må sikres på en forsvarlig måte før arbeid utføres i faresonen~Arbeidstakeren bør bare arbeide raskere~Det er nok å bruke vernehjelm~En kollega bør stå på kanten og følge med
Choice:Hvorfor må masser og tungt utstyr plasseres med omtanke ved kanten av en grøft?#De kan øke belastningen og faren for ras~De kan gjøre jorden hardere~De hindrer arbeidstakere i å bruke vernehjelm~De gjør grøften mindre synlig
Choice:Hva bør du gjøre før du graver i et område der det kan ligge elektriske kabler eller andre installasjoner i bakken?#Skaffe informasjon om hvor installasjonene ligger og planlegge arbeidet deretter~Grave forsiktig til du eventuelt treffer noe~Bare bruke en mindre gravemaskin~Regne med at alle kabler ligger dypere enn grøften
Choice:Hva gjør du hvis du oppdager en ukjent kabel eller et ukjent rør under gravearbeid?#Stanse arbeidet og få installasjonen identifisert før du fortsetter~Flytte kabelen til siden med gravemaskinen~Kappe røret dersom det er i veien~Fortsette dersom det ikke kommer væske ut
Choice:Hva er viktig ved bruk av elektrisk utstyr i våte eller fuktige omgivelser?#Utstyret og strømforsyningen må være egnet og sikre for forholdene~Vanlig elektrisk utstyr kan alltid brukes dersom man har hansker~Det er nok å tørke hendene før arbeidet starter~Skjøteledninger bør legges i vann slik at de ikke blir varme
Choice:Hva gjør du hvis et elektroverktøy gir støt eller du mistenker elektrisk feil?#Ta utstyret ut av bruk og melde fra om feilen~Prøve verktøyet en gang til~Bare bruke tykkere arbeidshansker~Fortsette dersom verktøyet fortsatt fungerer
Choice:Hva er viktig ved varmt arbeid som sveising, skjæring eller bruk av åpen flamme?#Brannfaren må vurderes og nødvendige forebyggende tiltak gjennomføres~Brennbart materiale bør samles nær arbeidsstedet~Brannslokkeutstyr er bare nødvendig innendørs~Arbeidet er risikofritt dersom det varer mindre enn ti minutter
Choice:Hva gjøres med brennbart materiale nær et område der det utføres varmt arbeid?#Fjerne eller beskytte materialet slik at det ikke kan antennes~Dekke det med papir~Flytte det nærmere slik at man har kontroll på det~La det ligge dersom ingen ser flammer
Choice:Hvorfor er god orden spesielt viktig på byggeplassen?#Rot og materialer i ferdselsveier kan føre til fall, snubling og andre ulykker~Det gjør at byggearbeidet alltid blir billigere~Det erstatter behovet for sikkerhetsskilt~Det gjør personlig verneutstyr unødvendig
Choice:Hva er viktig før du bruker en vinkelsliper?#Kontrollere at maskinen, skiven og verneinnretningene er i orden~Fjerne vernedekselet for å se skiven bedre~Bruke hvilken som helst skive som passer på akslingen~Starte maskinen før du tar på verneutstyr
Choice:Hvorfor må riktig kapp- eller slipeskive brukes på en vinkelsliper?#Feil skive kan bli skadet eller briste og føre til alvorlig personskade~Feil skive gjør arbeidet langsommere~Alle skiver kan brukes dersom diameteren passer~Skivetype har bare betydning for resultatets utseende
Choice:Hva gjør du hvis en kapp- eller slipeskive har synlige skader?#Ikke bruke skiven~Bruke den på lavere hastighet~Bruke den bare til myke materialer~Snu skiven og fortsette arbeidet
Choice:Hvorfor er øye- og ansiktsbeskyttelse viktig ved kapping og sliping?#Partikler og fragmenter kan slynges mot øyne og ansikt~Det reduserer støyen fra maskinen~Det hindrer maskinen i å bli varm~Det gjør støvavsug unødvendig
Choice:Hva er viktig ved bruk av håndholdt sirkelsag?#At vern og andre sikkerhetsfunksjoner fungerer som de skal~At sagbladet er mest mulig synlig under arbeidet~At vernet holdes åpent mens sagen brukes~At arbeidsstykket holdes med foten
Choice:Hva bør du gjøre før du fjerner fastkilte materialer fra en maskin?#Sikre at maskinen er stanset og ikke kan starte utilsiktet~La maskinen gå på lav hastighet~Bruke hansker og trekke materialet ut mens maskinen går~Be en kollega holde startknappen inne
Choice:Hvorfor kan byggestøv være helseskadelig?#Fine partikler kan pustes inn og skade luftveier og lunger~Støv er bare farlig dersom det er synlig~Byggestøv påvirker bare klær og verktøy~Støv er ufarlig utendørs
Choice:Hva er et viktig tiltak ved arbeid som utvikler mye støv?#Redusere støvet ved kilden med egnede arbeidsmetoder og avsug~Blåse støvet bort med trykkluft~Bare åpne en dør etter at arbeidet er ferdig~Arbeide raskere slik at eksponeringen varer kortere
Choice:Hva bør du gjøre før arbeid med et produkt som inneholder helsefarlige kjemikalier?#Gjøre deg kjent med farene og nødvendig vern~Teste produktet på huden~Blande det med vann uten å lese informasjonen~Regne med at produktet er ufarlig dersom det selges til byggebransjen
Choice:Hvorfor er det viktig å følge bruksanvisning og sikkerhetsinformasjon for lim, maling og andre kjemiske produkter?#For å redusere risikoen for helseskade, brann og feil bruk~Bare for å sikre riktig farge på produktet~For at emballasjen skal kunne gjenbrukes~Kun for å beregne hvor mye produkt som trengs
Choice:Hva bør vurderes før tunge byggematerialer flyttes manuelt?#Vekt, størrelse, arbeidsstilling og muligheten for å bruke hjelpemidler~Bare hvor langt materialet skal flyttes~Kun om arbeidstakeren har hansker~Om materialet kan bæres raskt
Choice:Hva er en god løsning når tunge materialer skal flyttes gjentatte ganger?#Bruke egnede mekaniske hjelpemidler når det er mulig~La samme person utføre alle løftene~Bære materialene raskere~Holde materialene lengst mulig fra kroppen
Choice:Hvorfor bør arbeidsplassen tilrettelegges slik at unødvendige tunge løft og vanskelige arbeidsstillinger unngås?#For å redusere risikoen for belastningsskader~For å redusere behovet for vernehjelm~For å gjøre arbeidstiden kortere~For å unngå bruk av elektroverktøy
Choice:Hva gjør du hvis en oppgave krever langvarig arbeid i en svært belastende stilling?#Vurdere andre arbeidsmetoder, hjelpemidler eller variasjon i arbeidet~Fortsette til kroppen venner seg til stillingen~Arbeide uten pauser for å bli raskere ferdig~Bruke tykkere arbeidsklær
Choice:Hva kan sterk vind føre til ved arbeid på byggeplassen?#Økt fare ved blant annet arbeid i høyden og løfteoperasjoner~At fallsikring ikke lenger er nødvendig~At stillaser automatisk blir mer stabile~At hengende last blir lettere å kontrollere
Choice:Hva gjøres hvis værforholdene gjør en arbeid uforsvarlig?#Arbeidet må utsettes eller endres slik at det kan utføres sikkert~Arbeidet bør gjennomføres raskere~Vernehjelm er tilstrekkelig til å fortsette~Bare nye arbeidstakere bør forlate området
Choice:Hvorfor kan is og snø være en alvorlig risiko på byggeplassen?#Det kan føre til glatte arbeids- og gangarealer og økt fallfare~Det gjør bare materialene vanskeligere å finne~Det reduserer risikoen ved arbeid i høyden~Det er bare et problem for kjøretøy
Choice:Hvorfor bør uvedkommende hindres i å komme inn på byggeplassen?#De kan bli utsatt for farer de ikke kjenner eller er beskyttet mot~Bare fordi de kan forsinke arbeidet~For å redusere behovet for skilting~Fordi byggeplasser bare kan besøkes av ansatte
Choice:Hva er viktig dersom en byggeplass ligger nær områder der publikum ferdes?#Området må sikres slik at publikum ikke utsettes for fare fra byggearbeidet~Det er nok å sette opp ett informasjonsskilt~Publikum må selv passe på dersom de går forbi~Sikring er bare nødvendig mens maskiner er i drift
Choice:Hva bør alle på byggeplassen vite om beredskap?#Hvordan de skal varsle, hvor rømningsveier og samlingssted er, og hvordan de skal handle ved en nødsituasjon~Bare hvor førstehjelpsutstyret oppbevares~Kun telefonnummeret til byggeledelsen~Bare hvem som låser byggeplassen etter arbeidstid
Choice:Hva er viktig før arbeid på et tak starter?#Fallrisikoen og andre farer må vurderes og nødvendig sikring etableres~Det er nok å kontrollere værmeldingen~Vernehjelm gjør annen fallsikring unødvendig~Takarbeid krever ikke risikovurdering dersom taket er flatt
Choice:Hva er viktig ved arbeid nær en usikret takkant?#Det må etableres egnet sikring mot fall~Det er tilstrekkelig å holde god avstand når man går~En kollega bør stå nedenfor og følge med~Vernehjelm er tilstrekkelig sikring
Choice:Hvorfor kan materialer og verktøy på et tak eller stillas være farlige for personer nedenfor?#De kan falle ned og forårsake alvorlige skader~De hindrer passasje~De hører ikke støynivået~De gjør det vanskeligere å se rekkverket
Choice:Hva bør gjøres for å redusere risikoen for at verktøy og materialer faller ned fra høyden?#Materialer og verktøy må plasseres og sikres forsvarlig~Alt verktøy bør legges nærmest mulig kanten~Det er nok å varsle personer på bakken~Bare tunge gjenstander trenger å sikres
Choice:Hva gjøres med området under arbeid der det er fare for fallende gjenstander?#Området må sikres slik at personer ikke utsettes for fare~Personer kan passere dersom de bruker vernehjelm~Det er nok å sette opp et informasjonsskilt~Området trenger bare sikres når noe faktisk faller ned
Choice:Hva er viktig før rivningsarbeid starter?#Arbeidet må planlegges og risikoen ved konstruksjonen og arbeidsmetoden vurderes~Rivningen bør alltid starte nederst i bygningen~Det er nok at arbeidstakerne bruker vernehjelm~Rivningsarbeid trenger ikke planlegges dersom bygningen er liten
Choice:Hvorfor må stabiliteten til en konstruksjon vurderes under rivningsarbeid?#Deler av konstruksjonen kan kollapse ukontrollert~Bygningen kan bli vanskeligere å fotografere~Materialene kan bli ødelagt~Rivningsmaskinen kan bruke mer drivstoff
Choice:Hva gjør du hvis du under rivningsarbeid oppdager noe som kan være et ukjent farlig materiale?#Stanse arbeidet i området og få materialet vurdert før arbeidet fortsetter~Fjerne materialet raskt med hendene~Kaste materialet sammen med vanlig byggeavfall~Fortsette dersom materialet ikke lukter
Choice:Hva gjøres hvis det er mistanke om asbest i materialer som skal bearbeides eller fjernes?#Materialet må undersøkes og håndteres etter gjeldende krav før arbeidet fortsetter~Materialet kan fjernes dersom arbeidstakeren bruker vanlige arbeidshansker~Asbest er bare farlig dersom materialet er vått~Materialet kan knuses i mindre biter for enklere transport
Choice:Hvorfor kan boring, saging eller sliping i enkelte byggematerialer være helseskadelig?#Arbeidet kan frigjøre helsefarlig støv som kan pustes inn~Materialene blir alltid elektrisk ledende~Verktøyet bruker mer strøm~Støvet er bare farlig dersom det har sterk lukt
Choice:Hva er viktig når flere entreprenører og faggrupper arbeider samtidig på samme byggeplass?#Arbeidet må samordnes slik at aktivitetene ikke skaper fare for hverandre~Hver gruppe trenger bare å tenke på sitt eget arbeid~Den største entreprenøren bestemmer alle sikkerhetsregler alene~Samordning er bare nødvendig dersom det skjer en ulykke
Choice:Hvorfor er god kommunikasjon mellom forskjellige faggrupper viktig på byggeplassen?#En arbeid kan skape risiko for personer som utfører annet arbeid i nærheten~Alle faggrupper skal bruke de samme verktøyene~Det reduserer behovet for risikovurderinger~Det gjør personlig verneutstyr unødvendig
Choice:Hva gjør du hvis en annen arbeid plutselig skaper fare i området der du arbeider?#Stoppe eller trekke deg ut av faresonen og sørge for at situasjonen blir avklart~Fortsette arbeidet dersom du nesten er ferdig~Bare arbeide raskere~Regne med at den andre arbeidsgruppen har kontroll
Choice:Hva er hensikten med en sikker jobb-analyse før en risikofylt oppgave?#Å identifisere farer og bestemme hvordan arbeidet kan utføres sikkert~Å beregne hvor raskt arbeidet kan utføres~Å fordele pauser mellom arbeidstakerne~Å kontrollere hvor mye materialer som er brukt
Choice:Når bør en sikker jobb-analyse vurderes?#Når en oppgave innebærer risiko som bør gjennomgås før arbeidet starter~Bare etter at en alvorlig ulykke har skjedd~Kun når arbeidet utføres av nye ansatte~Bare dersom arbeidet varer mer enn én dag
Choice:Hva bør skje dersom forholdene endrer seg etter at en oppgave er risikovurdert?#Risikovurderingen må vurderes på nytt og tiltakene tilpasses de nye forholdene~Den opprinnelige vurderingen gjelder alltid~Arbeidet bør fortsette til neste arbeidsdag~Bare verneombudet trenger å få vite om endringen
Choice:Hva bør en arbeidstaker gjøre dersom han eller hun er usikker på om en oppgave kan utføres sikkert?#Avklare risikoen og sikker arbeidsmetode før arbeidet starter eller fortsetter~Prøve seg fram forsiktig~Gjøre det på samme måte som sist uten å spørre~La en mindre erfaren kollega prøve først
Choice:Hvorfor er det viktig å rapportere nestenulykker på byggeplassen?#De kan avdekke farer og bidra til å hindre framtidige ulykker~Bare ulykker med personskade har betydning~Rapportering brukes først og fremst til å finne skyldige~Nestenulykker trenger bare rapporteres dersom utstyr blir skadet
Choice:Hva bør skje etter en alvorlig ulykke eller farlig hendelse på byggeplassen?#Hendelsen bør undersøkes slik at årsaker avdekkes og nødvendige forebyggende tiltak gjennomføres~Arbeidet bør alltid fortsette umiddelbart~Alle spor etter hendelsen bør fjernes før den undersøkes~Bare den skadde arbeidstakeren trenger å vite hva som skjedde
Choice:Hva kjennetegner en god HMS-kultur på byggeplassen?#Alle bidrar til å oppdage farer, følge sikkerhetsrutiner og si fra når noe ikke er trygt~Arbeidet går alltid foran sikkerheten når tidsplanen er stram~Bare byggeledelsen trenger å tenke på HMS~Få rapporterte avvik betyr alltid at byggeplassen er sikker
Choice:Image:Hva er den tydeligste faren?~001-Usikret takarbeid.jpg#Personen arbeider på taket uten nødvendig fallsikring~Personen bruker feil arbeidsklær~Taket har for stor takvinkel~Personen arbeider utendørs
Choice:Image:Hva er den alvorligste HMS-feilen her?~002-Usikret gulvåpning.jpg#Gulvåpningen mangler forsvarlig sikring~Åpningen er for liten~Gulvet er for glatt~Det ligger byggematerialer på gulvet
Choice:Image:Hva er den tydeligste feilen ved dette stillaset?~003-Stillas uten rekkverk.jpg#Stillaset mangler nødvendig rekkverk~Stillaset står inntil en bygning~Arbeidsplattformen er for svak~Stillaset er laget av metall
Choice:Image:Hva er farlig ved denne arbeidssituasjonen?~004-Ustabil stige.jpg#Stigen står ustabilt~Personen står vendt mot stigen~Stigen har mange trinn~Personen bruker vernehjelm
Choice:Image:Hva er den alvorligste faren?~005-Person under hengende last.jpg#Personen står under hengende last~Lasten løftes med kran~Personen bruker vernehjelm~Kranen står på byggeplassen
Choice:Image:Hva er den tydeligste HMS-feilen ved denne maskinen?~006-Fjernet maskinvern.jpg#Maskinvernet er fjernet~Maskinen står på et arbeidsbord~Personen bruker feil arbeidshansker~Maskinen har elektrisk motor
Choice:Image:Hva er den tydeligste faren?~007-Skadet skjøteledning.jpg#Den elektriske ledningen er skadet~Ledningen ligger på gulvet~Personen bruker vernesko~Verktøyet har et håndtak
Choice:Image:Hva er galt med denne arbeiden?~008-Vinkelsliper uten vernebriller.jpg#Personen bruker vinkelsliper uten nødvendig øyebeskyttelse~Personen holder maskinen med begge hender~Arbeidsstykket ligger på en benk~Personen bruker feil arbeidsklær
Choice:Image:Hva er den tydeligste faren?~009-Usikret grøft.jpg#Grøften kan rase sammen~Grøften er for dyp~Arbeidstakeren bruker vernehjelm~Det ligger jord ved byggeplassen
Choice:Image:Hva er den viktigste faren her?~010-Person i gravemaskinens blindsone.jpg#Gravemaskinføreren kan ha problemer med å se personen~Personen står på bakken~Gravemaskinen har belter~Maskinen har stor svingradius
Choice:Image:Hva er den tydeligste HMS-feilen?~011-Uforsvarlig materialstabling.jpg#Materialene kan velte eller falle ned~Materialene har forskjellige størrelser~Materialene står på byggeplassen~Det brukes treverk
Choice:Image:Hva er den tydeligste faren på denne gangveien?~012-Materialer i gangvei.jpg#Materialene skaper snuble- og fallfare~Gangveien er for bred~Det er for lite belyst~Materialene er ikke enkle å se
Choice:Image:Hva er den alvorligste faren ved denne arbeiden?~013-Sveising nær brennbart materiale.jpg#Gnister kan antenne det brennbare materialet~Sveiseapparatet bruker for mye strøm~Arbeidet utføres innendørs~Personen bruker feil arbeidshansker
Choice:Image:Hva mangler ved denne støyende arbeiden?~014-Mangler hørselvern.jpg#Nødvendig hørselvern~Vernehjelm~Refleksvest~Knebeskyttere
Choice:Image:Hva mangler ved denne støvende arbeiden?~015-Mangler åndedrettsvern.jpg#Egnet åndedrettsvern~Redningsvest~Fallsikringssele~Hørselsvern
Choice:Image:Hva er den tydeligste faren?~016-Fallende gjenstander.jpg#Personen kan bli truffet av fallende gjenstander~Personen står for nær bygningen~Bygningen er høy~Personen bruker feil vernesko
Choice:Image:Hva er den tydeligste feilen ved denne kanten?~017-Usikret etasjekant.jpg#Etasjekanten mangler nødvendig fallsikring~Etasjen ligger for høyt~Gulvet er laget av betong~Arbeidsområdet er for lite
Choice:Image:Hva er den viktigste faren ved denne arbeidssituasjonen?~018-Tungt løft med dårlig arbeidsstilling.jpg#Arbeidsstillingen og belastningen kan føre til skade~Materialet bæres med begge hender~Personen bruker feil arbeidssko~Arbeidet foregår på en usikret byggeplass
Choice:Image:Hva er den tydeligste faren?~019-Uvedkommende på byggeplass.jpg#Personen kan bli utsatt for byggeplassens farer uten nødvendig beskyttelse~Personen går heldigvis kun utendørs~Byggeplassen har et for lavt gjerde~Det står en stor bygning i bakgrunnen
Choice:Image:Hva gjøres med dette verktøyet?~020-Defekt elektrisk verktøy.jpg#Verktøyet bør tas ut av bruk til feilen er rettet~Verktøyet bør bare brukes utendørs~Verktøyet kan brukes dersom man har hansker~Verktøyet bør brukes på lavere hastighet

