Choice:Hva betyr HMS?#Helse, miljø og sikkerhet~Helse, mennesker og sikkerhet~Håndtering, miljø og samarbeid~Helse, miljø og service
Choice:Hvem har hovedansvaret for et forsvarlig arbeidsmiljø?#Arbeidsgiver~Verneombudet~Den enkelte arbeidstaker~Bedriftshelsetjenesten
Choice:Hva er arbeidstakerens plikt i HMS-arbeidet?#Bidra til et godt og sikkert arbeidsmiljø~Overlate alt HMS-arbeid til arbeidsgiver~Bare melde fra etter en ulykke~Selv bestemme hvilke sikkerhetsregler som skal følges
Choice:Hva er målet med en risikovurdering?#Finne farer og redusere risiko~Å registrere hvem som arbeider raskest~Å beregne bedriftens sykepenger~Å kontrollere arbeidstakernes arbeidstid
Choice:Hva bør gjøres først hvis en fare kan fjernes helt?#Fjerne faren~Dele ut mer verneutstyr~Sette opp et varselskilt~Be de ansatte være ekstra forsiktige
Choice:Hva gjør du med en alvorlig fare du ikke kan rette selv?#Melde fra straks~Vente til neste personalmøte~Ignorere den hvis ingen er skadet~Bare fortelle det til en kollega
Choice:Hva gjør du hvis arbeidet er farlig for liv eller helse?#Avbryte arbeidet~Arbeide raskere for å bli ferdig~Fortsette dersom du bruker hansker~Vente til arbeidsdagen er slutt
Choice:Hva er en nestenulykke?#En hendelse som kunne gitt skade~En liten skade som ikke må rapporteres~En planlagt sikkerhetsøvelse~En ulykke som skjer utenfor arbeidstid
Choice:Hvorfor registrere nestenulykker?#For å hindre at lignende hendelser gir skade~For å finne ut hvem som skal få skylden~For å beregne arbeidstiden~Bare for å føre statistikk
Choice:Hvorfor melde og behandle HMS-avvik?#Rette opp og hindre gjentakelse~Å skjule mindre feil før et tilsyn~Å redusere antall sikkerhetsrutiner~Å finne en person som kan holdes ansvarlig
Choice:Hva er verneombudets viktigste rolle?#Ivareta arbeidstakernes interesser i arbeidsmiljøsaker~Å overta arbeidsgiverens HMS-ansvar~Å bestemme lønnen til de ansatte~Å kontrollere bedriftens regnskap
Choice:Når kan et verneombud stanse arbeid?#Når det foreligger umiddelbar fare for liv eller helse~Når arbeidet går saktere enn planlagt~Når en arbeidstaker ønsker en ekstra pause~Når bedriften har mye å gjøre
Choice:Når brukes personlig verneutstyr?#Når risikoen ikke kan reduseres nok på annen måte~Bare når arbeidstakeren selv ønsker det~Bare etter at en ulykke har skjedd~Kun når verneombudet er til stede
Choice:Hvem skal sørge for nødvendig verneutstyr?#Arbeidsgiver~Arbeidstakeren selv~Verneombudet privat~Utstyrsleverandøren
Choice:Hva gjør du hvis pålagt verneutstyr er skadet?#Melde fra og få egnet verneutstyr~Bruke det så lenge skaden er liten~Reparere det med tape og fortsette~Arbeide uten verneutstyret
Choice:Hva er viktig når flere typer verneutstyr brukes samtidig?#Utstyret må ikke svekke hverandres verneeffekt~Alt utstyret må være fra samme produsent~Alt verneutstyret må ha samme farge~Det eldste verneutstyret skal tas på først
Choice:Hva bør du gjøre hvis en rømningsvei er blokkert?#Sørge for at forholdet blir rettet og melde fra~La den være blokkert hvis en annen utgang finnes~Vente til neste brannøvelse~Sette opp en stol foran hindringen
Choice:Hvorfor er orden og ryddighet viktig?#Det kan forebygge ulykker og gjøre arbeidsplassen sikrere~Det gjør at verneutstyr ikke er nødvendig~Det erstatter behovet for risikovurdering~Det er bare viktig når kunder er til stede
Choice:Hva gjør du før du bruker ukjent arbeidsutstyr?#Få nødvendig informasjon og opplæring~Prøve deg fram forsiktig~Se hvordan en kollega bruker den og starte med en gang~Slå av sikkerhetsfunksjonene for å gjøre bruken enklere
Choice:Hva er et viktig mål med HMS-arbeid?#Forebygge skader og helseplager~Å fjerne behovet for opplæring~Å gjøre alle arbeidsoppgaver risikofrie~Å overføre HMS-ansvaret til arbeidstakerne
Choice:Du ser søl i en gangvei. Hva gjør du?#Sikre området og fjerne sølet~Gå rundt og la neste person ordne det~Legge et papir over væsken~Vente til renholdspersonalet oppdager det
Choice:En kollega fjerner maskinvernet. Hva bør du gjøre?#Stoppe til nødvendig sikring er på plass~La det gå hvis kollegaen er erfaren~Fortsette dersom maskinen går sakte~Godta det hvis arbeidet bare varer noen minutter
Choice:Hva gjør du hvis en maskin lager unormal lyd?#Stoppe og undersøke eller melde fra~Øke hastigheten for å se om lyden forsvinner~Fortsette til arbeidsoppgaven er ferdig~Bruke hørselvern slik at lyden ikke høres
Choice:Hvorfor må maskinens sikkerhetsutstyr ikke kobles ut?#Det kan utsette mennesker for alvorlig fare~Det øker maskinens strømforbruk~Det gjør maskinen vanskeligere å rengjøre~Det kan gjøre arbeidsdagen lengre
Choice:Hva gjør du før du bruker et ukjent kjemikalium?#Skaffe informasjon om farer og sikker bruk~Lukte på stoffet for å finne ut hva det er~Prøve en liten mengde uten verneutstyr~Spørre en kollega om stoffet ser farlig ut
Choice:Hva er hensikten med et sikkerhetsdatablad?#Informere om farer, sikker bruk og tiltak~Å vise hva kjemikaliet koster~Å registrere hvem som har kjøpt kjemikaliet~Å beskrive hvordan emballasjen skal se ut
Choice:Hva gjør du med et ukjent kjemikalium uten lesbar merking?#Ikke bruke det før innholdet er identifisert~Lukte på innholdet for å identifisere det~Helle innholdet over i en annen flaske~Bruke en liten mengde for å teste hva det er
Choice:Hva gjør du hvis et farlig kjemikalium kan erstattes?#Bruke det mindre farlige alternativet~Fortsette med det farligste fordi det er kjent~Bare bruke tykkere hansker~Sette opp flere fareskilt
Choice:Hvorfor er god ventilasjon viktig ved støv, røyk, gass eller damp?#Den reduserer eksponering for helsefarlige stoffer~Den gjør verneutstyr unødvendig i alle situasjoner~Den gjør kjemikalier ufarlige~Den fjerner behovet for risikovurdering
Choice:Hva bør gjøres først hvis unødvendig støy kan reduseres?#Redusere støyen ved kilden~Bare dele ut ørepropper~Be arbeidstakerne snakke høyere~Flytte varselskiltene nærmere støykilden
Choice:Hvorfor er kraftig eller langvarig støy farlig?#Den kan gi hørselsskade og økt ulykkesrisiko~Den gjør bare kommunikasjon vanskeligere~Den er bare farlig utendørs~Den er ufarlig dersom man venner seg til den
Choice:Hva er viktig ved tunge løft?#Bruke riktig teknikk eller hjelpemidler~Alltid løfte gjenstanden alene~Løfte så raskt som mulig~Holde gjenstanden lengst mulig fra kroppen
Choice:Hva gjør du hvis noe er for tungt å løfte alene?#Bruke hjelpemiddel eller få hjelp~Prøve å løfte det raskt~Dra det etter deg uansett underlag~Løfte det alene hvis avstanden er kort
Choice:Hva kan forebygge belastningsplager ved ensformig arbeid?#Variasjon og gode arbeidsstillinger~Å arbeide raskere hele dagen~Å unngå alle pauser~Å bruke samme arbeidsstilling så lenge som mulig
Choice:Hvorfor er riktig arbeidshøyde viktig?#Den reduserer unødvendig belastning~Den gjør at arbeidet alltid går raskere~Den erstatter behovet for hjelpemidler~Den gjør opplæring unødvendig
Choice:En ledning ligger over en gangvei. Hva er faren?#Noen kan snuble og skade seg~Ledningen bruker mer strøm~Gulvet kan bli misfarget~Ledningen blir lettere å finne
Choice:Hva gjør du med et verktøy med skadet strømledning?#Ta utstyret ut av bruk og melde fra~Dekke skaden med papir og fortsette~Bare bruke utstyret med hansker~Fortsette dersom verktøyet fortsatt virker
Choice:Hvorfor må gang- og rømningsveier holdes frie?#For trygg ferdsel og rask evakuering~For at gulvet skal være lettere å vaske~For at arbeidsplassen skal se større ut~Bare for at besøkende skal finne fram
Choice:En kollega arbeider på en farlig måte. Hva bør du gjøre?#Reagere og bidra til sikkert arbeid~Ikke blande deg inn i andres arbeid~Vente og se om det skjer en ulykke~Bare nevne det etter at arbeidsdagen er slutt
Choice:Hvorfor bør ansatte delta aktivt i HMS-arbeidet?#De kjenner arbeidet og kan oppdage farer~Fordi arbeidsgiver da slipper HMS-ansvaret~Fordi verneombudet ikke skal delta~Bare fordi det reduserer behovet for opplæring
Choice:Du oppdager tegn til brann. Hva gjør du først?#Varsle mennesker som kan være i fare~Finne ut hvem som startet brannen~Hente personlige eiendeler~Åpne alle vinduer
Choice:Hva er nødnummeret til brannvesenet?#110~112~113~116
Choice:Hvorfor bør du kjenne rømningsveiene?#For å komme raskt og sikkert ut~For å finne korteste vei til parkeringsplassen~For å vite hvor besøkende vanligvis kommer inn~For å slippe å delta på brannøvelser
Choice:Hva gjør du når brannalarmen går?#Følge branninstruksen og evakuere~Avvente til du ser flammer~Fortsette arbeidet til en leder kommer~Slå av alarmen dersom du ikke ser røyk
Choice:Hvorfor er samlingssted viktig ved evakuering?#For å kontrollere at alle har kommet ut~Det viser hvor brannvesenet skal parkere~Det er stedet hvor slokkeutstyret oppbevares~Det brukes bare til å samle besøkende
Choice:Hva gjør du hvis røyk sperrer rømningsveien?#Bruke en annen sikker rømningsvei~Gå gjennom røyken så raskt som mulig~Gjemme deg på et toalett uten å varsle noen~Åpne døren til området med mest røyk
Choice:Hva må vurderes før du prøver å slokke en brann?#At det kan gjøres uten unødig fare~At du først har tatt bilde av brannen~At alle vinduer er åpnet~At brannen har brent i minst ett minutt
Choice:Hvorfor må rømningsveier ikke blokkeres?#De skal kunne brukes raskt ved evakuering~De skal brukes til oppbevaring av slokkeutstyr~De må være tilgjengelige for varelevering~De brukes bare under brannøvelser
Choice:Hvorfor har vi brann- og evakueringsøvelser?#For å øve på hva man gjør i en nødsituasjon~For å teste hvor raskt de ansatte kan løpe~For å kontrollere hvem som møter presis på jobb~For å redusere behovet for brannalarmer
Choice:Hva gjør du hvis et brannslokkeapparat er skadet eller blokkert?#Melde fra slik at forholdet blir rettet~La det stå hvis det aldri har vært brann der~Flytte det til et lager~Vente til neste brannøvelse
Choice:Hva er nødnummeret til politiet?#112~110~113~115
Choice:Hva er nødnummeret for akutt medisinsk hjelp?#113~110~112~116
Choice:Hva vurderer du først før du hjelper en skadet?#Om området er trygt slik at du ikke selv blir skadet~Om personen har legitimasjon~Om ulykken vil forsinke arbeidet~Om noen har tatt bilde av hendelsen
Choice:Hva gjør du hvis en bevisstløs person ikke puster normalt?#Varsle 113 og starte hjerte-lungeredning~Gi personen noe å drikke~La personen være alene og hente en kollega~Sette personen opp i en stol
Choice:Hva gjør du med en bevisstløs person som puster normalt?#Sikre luftveiene, sideleie og følg med på pusten~Gi personen mat og drikke~La personen ligge alene på ryggen~Be personen reise seg og gå litt
Choice:Hva er hovedhensikten med en hjertestarter?#Analysere hjerterytmen og gi støt ved behov~Å måle kroppstemperaturen~Å tilføre oksygen direkte til lungene~Å stoppe alle typer blødninger
Choice:Hva gjør du ved alvorlig blødning?#Stanse blødningen og varsle hjelp ved behov~La såret blø for å rense seg selv~Gi alltid personen mat først~Vente til blødningen stopper av seg selv
Choice:Hvorfor må førstehjelpsutstyr være lett tilgjengelig?#For å kunne gi rask førstehjelp~For at det skal være enkelt å kontrollere lagerbeholdningen~Fordi det erstatter behovet for førstehjelpsopplæring~Fordi det bare skal brukes av ledelsen
Choice:Hvorfor bør ansatte kjenne beredskapsrutinene?#For å vite hva de skal gjøre ved alvorlige hendelser~For at alle skal kunne reparere sikkerhetsutstyr~For at nødetatene ikke skal behøve å varsles~For at virksomheten skal slippe å gjennomføre øvelser
Choice:Hva bør gjøres etter en alvorlig arbeidsulykke?#Finne årsaken og forebygge gjentakelse~Alle spor etter hendelsen bør fjernes så raskt som mulig~Hendelsen bør bare diskuteres dersom noen spør~HMS-rutinene bør beholdes uendret uansett årsak
Choice:Hva er psykososialt arbeidsmiljø?#Hvordan arbeid og samarbeid påvirker trivsel og helse~Bare hvordan arbeidslokalene er innredet~Kun hvilke kjemikalier som brukes på arbeidsplassen~Bare arbeidstakernes fysiske kondisjon
Choice:Hvorfor er et godt psykososialt arbeidsmiljø viktig?#Det fremmer trivsel, helse og sikkerhet~Det gjør risikovurderinger unødvendige~Det erstatter behovet for ledelse~Det fjerner alle konflikter på arbeidsplassen
Choice:Hva gjør du hvis du opplever eller ser trakassering?#Ta det opp eller melde fra etter rutinene~Godta det dersom det bare skjer av og til~Vente til noen andre reagerer~Bare diskutere det privat med kolleger
Choice:Hva kjennetegner trakassering på jobb?#Handlinger eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende~Enhver faglig uenighet mellom to kolleger~Alle beskjeder som gis av en leder~Enhver kritikk av hvordan en arbeidsoppgave utføres
Choice:Hva gjør du hvis arbeidsbelastningen over tid blir uforsvarlig høy?#Ta opp forholdet så tiltak kan vurderes~Bare arbeide raskere~Unngå å ta pauser~Holde problemet for seg selv
Choice:Hvorfor er nok hvile og restitusjon viktig?#Det reduserer belastning og fremmer sikkerhet~Det gjør opplæring unødvendig~Det erstatter behovet for sikkerhetsrutiner~Det er bare viktig ved fysisk arbeid
Choice:Hva er viktig ved risikofylt alenearbeid?#Risiko må vurderes og sikkerhetstiltak være på plass~Alenearbeid er alltid ufarlig for erfarne arbeidstakere~Det er nok at arbeidstakeren har mobiltelefon~Arbeidet kan utføres uten risikovurdering dersom det tar kort tid
Choice:Hvorfor kan alenearbeid gjøre en ulykke mer alvorlig?#Det kan ta lengre tid å få hjelp~Maskiner blir farligere når bare én person er til stede~Verneutstyr virker dårligere ved alenearbeid~Nødnumrene kan ikke brukes når man arbeider alene
Choice:Hva bør vurderes før alenearbeid?#Muligheten for kontakt og rask hjelp~Bare hvor raskt arbeidet kan utføres~Kun arbeidstakerens alder~Bare avstanden mellom hjemmet og arbeidsplassen
Choice:Hva bør virksomheten gjøre ved risiko for vold eller trusler?#Kartlegge risiko og forebygge~Vente med tiltak til noen faktisk blir skadet~Overlate hele ansvaret til den enkelte arbeidstaker~Bare sette opp et skilt om at vold ikke er tillatt
Choice:Hva gjør du hvis du utsettes for vold eller alvorlige trusler?#Følge rutinene og rapportere hendelsen~Holde hendelsen for deg selv~Bare fortelle om hendelsen dersom du blir fysisk skadet~Slette all informasjon om hendelsen
Choice:Hvorfor registrere også mindre episoder med vold eller trusler?#De kan avdekke risiko og bedre forebyggingen~De skal bare brukes til å vurdere lønn~De er bare interessante for politiet~De trenger ikke registreres dersom ingen ble skadet
Choice:Hva er viktig etter en alvorlig vold- eller trusselhendelse?#Nødvendig oppfølging og støtte~At arbeidstakeren straks fortsetter med samme oppgave~At hendelsen ikke diskuteres eller registreres~At bare materielle skader undersøkes
Choice:Hva betyr medvirkning i HMS?#At ansatte deltar i kartlegging og tiltak~At arbeidstakerne overtar arbeidsgiverens HMS-ansvar~At bare ledelsen bestemmer alle HMS-tiltak~At hver arbeidstaker lager sine egne sikkerhetsregler
Choice:Hvorfor er ansattes erfaring viktig i risikovurdering?#De kjenner arbeidet og de daglige farene~De kan erstatte alle faglige vurderinger~De har alltid ansvaret for å godkjenne risikovurderingen~Det gjør verneombud unødvendig
Choice:Hva bør skje når endringer kan påvirke sikkerheten?#Vurdere risikoen på nytt og tilpasse tiltak~Gamle rutiner skal alltid brukes uendret~Risikovurdering er bare nødvendig etter en ulykke~Endringer trenger ikke vurderes dersom de sparer tid
Choice:Hvorfor er god kommunikasjon viktig i HMS?#Den gjør det lettere å varsle om og forebygge farer~Den erstatter behovet for sikkerhetsutstyr~Den gjør skriftlige rutiner ulovlige~Den sikrer at arbeidsulykker aldri skjer
Choice:Hva trenger en ny arbeidstaker før en risikofylt oppgave?#Nødvendig informasjon, opplæring og instruksjon~At arbeidstakeren prøver seg fram alene~At en kollega sier at oppgaven vanligvis går bra~At arbeidstakeren selv kjøper alt verneutstyr
Choice:Hva gjør du hvis en sikkerhetsinstruks er uklar?#Avklare sikker arbeidsmåte før du fortsetter~Gjette hva instruksen betyr~Velge den raskeste arbeidsmetoden~Ignorere instruksen dersom du har gjort lignende arbeid før
Choice:Hva kjennetegner en god HMS-kultur?#At sikkerhet og forebygging er en naturlig del av arbeidet~At HMS bare diskuteres etter en alvorlig ulykke~At ansatte unngår å melde avvik for å få god statistikk~At sikkerhetsarbeidet overlates helt til verneombudet
Choice:Image:Hva er den tydeligste HMS-feilen i denne situasjonen?~001-Mangler vernehjelm.jpg#Personen mangler vernehjelm~Personen mangler refleksvest~Personen står for nær en vegg~Personen bruker feil type sko
Choice:Image:Hvilket viktig verneutstyr mangler ved denne arbeidsoperasjonen?~002-Mangler vernebriller.jpg#Vernebriller~Vernehjelm~Redningsvest~Knebeskyttere
Choice:Image:Hva er den tydeligste faren i denne situasjonen?~003-Blokkert rømningsvei.jpg#Rømningsveien er blokkert~Døren har feil farge~Det mangler et vindu~Gulvet er for blankt
Choice:Image:Hvilken fare ser du i denne gangveien?~004-Snublefare.jpg#En ledning skaper snublefare~Belysningen er for sterk~Gangveien er for bred~Veggen mangler varselskilt
Choice:Image:Hva er den alvorligste feilen ved denne stigen?~005-Usikker stige.jpg#Stigen står ustabilt~Stigen har for mange trinn~Stigen er laget av metall~Personen står vendt mot stigen
Choice:Image:Hva er den tydeligste HMS-feilen i denne situasjonen?~006-Mangler fallsikring.jpg#Personen arbeider i høyden uten nødvendig fallsikring~Personen bruker feil arbeidsklær~Personen arbeider utendørs~Personen står med begge føttene på underlaget
Choice:Image:Hva er farlig ved denne maskinen?~007-Maskinvern fjernet.jpg#Maskinvernet er fjernet~Maskinen har nødstopp~Maskinen står på et fast underlag~Arbeidsområdet har god belysning
Choice:Image:Hva bør gjøres med dette elektriske utstyret?~008-Skadet strømledning.jpg#Utstyret bør tas ut av bruk~Ledningen bør skjules under et teppe~Utstyret kan brukes dersom man har hansker~Ledningen bør legges i vann for å kjøles
Choice:Image:Hva er hovedproblemet med denne kjemikaliebeholderen?~009-Umerket kjemikalie.jpg#Beholderen mangler nødvendig merking~Beholderen er for liten~Beholderen står på en hylle~Beholderen har skrukork
Choice:Image:Hva viser denne arbeidssituasjonen?~010-Uforsvarlig løft.jpg#En arbeidsstilling som kan gi unødig belastning~En anbefalt løfteteknikk~Riktig bruk av løfteutstyr~En sikker måte å bære tung last på
Choice:Image:Hva er den tydeligste faren i denne situasjonen?~011-Glatte gulv.jpg#Fare for å skli og falle~Fare for hørselsskade~Fare for elektrisk støt~Fare for klemskade
Choice:Image:Hva er den viktigste feilen ved denne lagringen?~012-Ustabil stabling.jpg#Gjenstandene kan falle ned~Gjenstandene har forskjellige farger~De tyngste eskene er merket~Det er luft mellom eskene
Choice:Image:Hva er den tydeligste HMS-faren her?~013-Åpen flamme nær brennbart materiale.jpg#Brannfarlig materiale er for nær åpen flamme~Det er for mye lys i rommet~Arbeidsbordet er for stort~Flammen har feil farge
Choice:Image:Hva er den viktigste feilen i denne situasjonen?~014-Blokkert brannslokker.jpg#Brannslokkeren er ikke lett tilgjengelig~Brannslokkeren henger på veggen~Brannslokkeren er rød~Det finnes møbler i rommet
Choice:Image:Hva er den tydeligste HMS-feilen ved denne arbeidsoperasjonen?~015-Mangler hørselvern.jpg#Personen mangler nødvendig hørselvern~Personen bruker vernebriller~Maskinen står på gulvet~Personen bruker feil arbeidsklær
Choice:Image:Hva bør gjøres før denne maskinen brukes videre?~016-Defekt maskin.jpg#Maskinen bør tas ut av bruk til feilen er vurdert og rettet~Maskinen bør kjøres raskere~Varselmerkingen bør fjernes~Maskinen bør brukes til arbeidsdagen er slutt
Choice:Image:Hva er den tydeligste faren ved denne arbeidsplassen?~017-Uryddig arbeidsområde.jpg#Rotet kan føre til snubling og andre ulykker~Arbeidsplassen har for mange hyller~Det er for få farger i rommet~Arbeidsbenken står for nær veggen
Choice:Image:Hva er galt med denne rømningsdøren?~018-Blokkert nødutgang.jpg#Nødutgangen kan ikke brukes fritt~Døren åpnes med håndtak~Døren har et nødutgangsskilt~Døren er bred nok
Choice:Image:Hva er den viktigste HMS-faren i denne situasjonen?~019-Hengende last.jpg#Personen oppholder seg under hengende last~Lasten henger i en krok~Løfteutstyret står innendørs~Personen bruker feil arbeidsklær
Choice:Image:Hva er den riktige reaksjonen på situasjonen som vises?~020-Søl på gulvet.jpg#Sikre området og få sølet fjernet~Gå forsiktig rundt sølet~Legge et ark papir over sølet~La det ligge til ordinær rengjøring
