Choice:Hva er en viktig HMS-fare ved industrimaskiner?#Kontakt med bevegelige maskindeler~At maskinen bruker mye strøm~At maskinen lager produkter raskt~At maskinen står på et betonggulv
Choice:Hva gjør du før bruk av en ukjent industrimaskin?#Få nødvendig opplæring og instruksjon~Prøve maskinen forsiktig på lav hastighet~Spørre en kollega om maskinen vanligvis er trygg~Starte maskinen og lære underveis
Choice:Hvorfor skal maskinvern være på plass?#De beskytter mot bevegelige deler og andre farer~De gjør at maskinen bruker mindre strøm~De reduserer behovet for vedlikehold~De gjør at maskinen kan kjøres raskere
Choice:Hva gjør du hvis maskinvernet mangler eller er ødelagt?#Ikke bruke maskinen før nødvendig sikring er på plass~Bruke maskinen forsiktig på lav hastighet~Bare bruke maskinen dersom du har hansker~Fortsette dersom arbeidsoppgaven tar kort tid
Choice:Hvorfor må maskinens sikkerhetsfunksjoner ikke kobles ut?#Det kan føre til at personer blir utsatt for alvorlig fare~Maskinen kan produsere for mange produkter~Det øker alltid strømforbruket~Maskinen kan bli vanskeligere å rengjøre
Choice:Hva gjør du hvis en maskin oppfører seg unormalt?#Stopp maskinen og få årsaken undersøkt~Øke hastigheten for å teste maskinen~Fortsette til arbeidsoppgaven er ferdig~Slå av varsellamper og fortsette
Choice:Hva må gjøres før vedlikehold i maskinens fareområde?#Sikre maskinen mot start og farlig energi~Maskinen bør gå på lav hastighet~Det er nok at en kollega står ved startknappen~Bare nødstoppknappen trenger å være synlig
Choice:Hva er hensikten med Lockout/Tagout?#Hindre aktivering av maskiner og energikilder~Å vise hvem som vanligvis bruker maskinen~Å registrere hvor lenge vedlikeholdet varer~Å gjøre maskinen lettere å finne
Choice:Hvilke energikilder kan være farlige ved vedlikehold?#Blant annet elektrisk, hydraulisk, pneumatisk og mekanisk energi~Bare elektrisk energi~Bare trykkluft~Kun energi fra roterende elektriske motorer
Choice:Hvorfor må lagret energi tas med i vurderingen før vedlikehold starter?#Lagret energi kan frigjøres og gi alvorlig skade~Den gjør bare maskinen vanskeligere å starte~Den øker bare strømforbruket~Den påvirker kun maskinens produksjonshastighet
Choice:Hva gjør du før du fjerner fastkilt materiale?#Stans og sikre maskinen mot start og bevegelse~Trekke materialet ut mens maskinen går sakte~Bruke arbeidshansker og fortsette driften~Be en kollega holde nødstoppknappen klar
Choice:Hva er hensikten med en nødstopp på en maskin?#Å kunne stanse en farlig situasjon raskt~Å slå av maskinen etter hver arbeidsdag~Å regulere maskinens normale hastighet~Å redusere maskinens strømforbruk
Choice:Hva gjør du hvis nødstoppen ikke virker?#Ta maskinen ut av bruk til feilen er rettet~Bruke hovedbryteren dersom noe skjer~Bare arbeide saktere med maskinen~Sette opp et skilt og fortsette produksjonen
Choice:Hvorfor er det viktig å holde god avstand til bevegelige maskindeler?#Klær, hår eller kroppsdeler kan bli trukket inn eller klemt~Maskinen kan bli vanskeligere å rengjøre~Maskinen kan bruke mer energi~Bevegelige deler kan redusere belysningen
Choice:Hva med løse klær, smykker og langt hår nær roterende maskiner?#De må sikres eller fjernes slik at de ikke kan trekkes inn i maskinen~De er ufarlige dersom maskinen går sakte~Bare smykker av metall må fjernes~Det er tilstrekkelig å bruke vernehjelm
Choice:Hva gjør du med søl på gulvet i et industriområde?#Sikre området og fjern sølet~Legge papp over sølet og fortsette arbeidet~La det ligge dersom alle ansatte kjenner til det~Vente til neste ordinære rengjøring
Choice:Hvorfor er orden viktig rundt industrimaskiner?#Det reduserer risikoen for blant annet snubling, fall og hindret tilgang til sikkerhetsutstyr~Det gjør at maskinene produserer raskere~Det reduserer behovet for opplæring~Det gjør vernesko unødvendige
Choice:Hva er viktig når gangveier går gjennom eller nær et produksjonsområde?#Gangveiene må være tydelige og holdes frie for farer og hindringer~Gangveiene bør brukes til midlertidig lagring~Maskiner bør plasseres slik at de stikker inn i gangveien~Gangveier er bare nødvendige for besøkende
Choice:Hva bør du gjøre hvis en sikkerhetsinstruks for en maskin er uklar?#Avklare sikker arbeidsmåte før maskinen brukes~Prøve den metoden som virker raskest~Spørre en kollega og deretter ignorere instruksen~Starte maskinen og se hva som skjer
Choice:Hva kjennetegner sikker bruk av en industrimaskin?#Maskinen brukes som forutsatt, med nødvendige vern og etter gjeldende instrukser~Erfarne arbeidstakere kan selv velge hvilke sikkerhetsfunksjoner som brukes~Maskinen kan brukes uten vern dersom operatøren følger godt med~Produksjonshastigheten bør alltid prioriteres foran sikkerheten
Choice:Hva er en viktig fare ved bruk av truck i et industriområde?#Personer kan bli påkjørt eller klemt~Trucken kan lage for lite støy~Trucken kan bruke for lite drivstoff~Gulvet kan få merker etter dekkene
Choice:Hva bør en truckfører gjøre før kjøring starter?#Kontroller at trucken er sikker å kjøre~Kjøre en kort prøvetur med maksimal hastighet~Kontrollere at alle gangveier er tomme resten av dagen~Slå av varselsignalene for å unngå støy
Choice:Hvorfor bør gående og trucker skilles?#For å redusere risikoen for påkjørsler og klemskader~For at truckene skal kunne kjøre raskere~For å gjøre gangveiene smalere~For å redusere behovet for belysning
Choice:Hva gjør truckføreren hvis lasten hindrer sikten?#Kjøre på en måte som gir tilstrekkelig sikt og kontroll, for eksempel rygge når det kan gjøres sikkert~Løfte lasten høyere slik at føreren ser under den~Kjøre raskere gjennom området~Regne med at fotgjengere flytter seg
Choice:Hvorfor skal trucklast transporteres lavt?#Det gir bedre stabilitet og mindre veltefare~Det gjør at trucken kan kjøre raskere~Det reduserer slitasjen på hornet~Det gjør lasten lettere for fotgjengere å se
Choice:Hva er viktig før et tungt løft?#Kontroller vekt, løftepunkter og kapasitet~Lasten bør alltid løftes så høyt som mulig~Det er nok å vite omtrent hvor tung lasten er~Alle typer stropper kan brukes dersom de er lange nok
Choice:Hva gjør du med skadet eller ukjent løfteredskap?#Ta det ut av bruk til det er kontrollert~Bruke det bare dersom lasten er lett~Bruke to skadde stropper i stedet for én~Knytte en knute rundt det skadde området
Choice:Hvorfor må personer holdes unna hengende last?#Last eller løfteutstyr kan svikte og føre til alvorlig skade~Personer kan forstyrre kranførerens utsikt~Lasten kan begynne å lage mer støy~Kranen bruker mer energi når personer står under lasten
Choice:Hva er viktig når en last skal styres under et løft?#Lasten må styres med en sikker metode uten at personer utsettes for klem- eller treffare~Personer bør holde lasten direkte med hendene uansett størrelse~En person bør stå under lasten og dirigere den~Lasten bør svinges raskt på plass
Choice:Hva gjøres hvis signalene under et løft er uklare?#Stans løftet til kommunikasjonen er avklart~Kranføreren bør gjette hva signalet betyr~Løftet bør gjennomføres raskere~Flere personer bør gi forskjellige signaler samtidig
Choice:Hvorfor kan trykkluft være farlig?#Luft under høyt trykk kan føre til alvorlige skader og blåse partikler mot personer~Trykkluft er bare farlig dersom den er varm~Trykkluft kan ikke skade huden~Den eneste faren er høy lyd
Choice:Hvorfor ikke bruke trykkluft på klær eller kropp?#Luftstrålen og partikler kan forårsake alvorlige skader~Klærne kan bli for rene~Trykkluften kan gjøre klærne kalde~Det bruker for lite luft fra systemet
Choice:Hva bør du gjøre hvis en trykkluftslange er skadet?#Ta slangen ut av bruk og reparer eller erstatt den~Holde over skaden med hånden under bruk~Redusere trykket litt og fortsette~Vikle papir rundt skaden
Choice:Hvorfor er en løs trykkluftslange farlig?#Slangen kan bevege seg ukontrollert og treffe personer~Slangen kan bli lettere å bære~Trykket gjør slangen mindre synlig~Den kan bare skade annet utstyr
Choice:Hva er viktig før arbeid på et hydraulisk system starter?#Avlast trykket og sikre systemet~Hydraulikkpumpen bør gå på lav hastighet~Det er nok å slå av lyset ved maskinen~Arbeidet kan starte så snart motoren ikke høres
Choice:Hvorfor kan en liten lekkasje i et hydraulikksystem være alvorlig?#Hydraulikkvæske under høyt trykk kan trenge inn i kroppen og gi alvorlig skade~Små lekkasjer gjør bare gulvet blankt~Hydraulikkvæske er ufarlig så lenge den er varm~En liten lekkasje påvirker bare maskinens utseende
Choice:Hva må gjøres før arbeid på trykksatt utstyr?#Gjør systemet trykkløst og sikkert først~Trykket bør økes for å finne lekkasjer raskere~Det er nok å bruke vernebriller~Ventiler kan åpnes mens arbeidet pågår
Choice:Hva gjør du med en skadet kabel på en maskin?#Ta utstyret ut av bruk og meld fra~Dekke skaden med papir og fortsette~Bare bruke maskinen når gulvet er tørt~Berøre kabelen for å kontrollere om den er strømførende
Choice:Hva er viktig før elektrisk arbeid eller vedlikehold utføres på en maskin?#Koble fra og sikre farlige energikilder~Det er nok å trykke på nødstopp~Maskinen bør stå på laveste hastighet~Varsellampen bør dekkes til
Choice:Hva gjør du hvis utstyr gir elektrisk støt?#Stanse bruken og sørge for at feilen blir undersøkt før utstyret brukes igjen~Prøve utstyret en gang til med arbeidshansker~Fortsette dersom støtet var svakt~Tørke av maskinen og starte den igjen
Choice:Hva gjør du før bruk av et ukjent kjemikalium?#Finn informasjon om farer og sikker håndtering~Lukte på kjemikaliet for å finne ut hva det inneholder~Prøve en liten mengde uten verneutstyr~Blande det med vann for å redusere faren
Choice:Hva er hensikten med et sikkerhetsdatablad?#Gi informasjon om farer, håndtering og vern~Å vise hvor mye kjemikaliet koster~Å registrere hvem som sist brukte kjemikaliet~Å vise hvor lenge emballasjen kan brukes
Choice:Hva gjør du med en umerket kjemikaliebeholder?#Ikke bruk innholdet før det er identifisert og merket~Lukte på innholdet for å finne ut hva det er~Bruke en liten mengde for å teste kjemikaliet~Helle innholdet over i nærmeste ledige beholder
Choice:Hva gjør du hvis et farlig kjemikalium kan erstattes?#Bruke det mindre farlige produktet dersom det er egnet til arbeidet~Fortsette med det farligste produktet fordi de ansatte kjenner det~Bare bruke tykkere hansker~Redusere mengden uten å vurdere andre tiltak
Choice:Hvorfor er ventilasjon viktig ved farlige gasser eller damper?#Den kan redusere konsentrasjonen av helsefarlige stoffer i luften~Den gjør alle kjemikalier ufarlige~Den erstatter alltid behovet for annet verneutstyr~Den gjør sikkerhetsdatablad unødvendig
Choice:Hva gjør du ved en ukjent kjemikalielekkasje?#Hold avstand, varsle og følg rutinene~Tørke opp lekkasjen med bare hendene~Lukte på væsken for å identifisere den~Spyle kjemikaliet ned i nærmeste avløp
Choice:Hvorfor kan gasser være farlige i lukkede områder?#De kan være giftige, brannfarlige eller fortrenge oksygen uten at faren nødvendigvis er synlig~Alle farlige gasser har sterk lukt~Gasser er bare farlige når de kan sees~Gasser blir ufarlige dersom området er kaldt
Choice:Hva er viktig før arbeid i mulig farlig atmosfære?#Vurder risiko, mål atmosfæren og gjennomfør tiltak~En arbeidstaker bør gå inn først og kjenne etter om luften er god~Det er nok å holde døren åpen~Arbeidet kan starte dersom ingen kjenner lukt
Choice:Hva er viktig ved oppbevaring av brannfarlige væsker?#De må oppbevares på en måte som reduserer risikoen for brann og antennelse~De bør plasseres nærmest mulig varmekilder~Beholderne bør stå åpne slik at damp slipper ut~Alle brannfarlige væsker kan oppbevares sammen uten vurdering
Choice:Hva kan antenne brannfarlig gass, damp eller støv?#Blant annet åpen flamme, varme overflater, gnister og elektriske tennkilder~Bare store åpne flammer~Kun sveiseutstyr~Bare elektriske motorer som står utendørs
Choice:Hvorfor kan fint brennbart støv være eksplosjonsfarlig?#Støv som virvles opp i luft kan under visse forhold antennes svært raskt~Støvet blir alltid giftig når det ligger på gulvet~Bare vått støv kan eksplodere~Støveksplosjoner kan bare skje utendørs
Choice:Hva er et viktig tiltak for å redusere faren ved brennbart støv?#Hindre støvansamling og kontroller tennkilder~Blåse støvet opp i luften med trykkluft~Samle mest mulig støv nær maskinene~Bare bruke vernehjelm under rengjøring
Choice:Hva gjør du hvis du oppdager brann eller røyk?#Varsle og følg rutinene for brann og evakuering~Først gjøre ferdig arbeidsoperasjonen~Åpne alle dører og vinduer før du varsler~Finne ut hvem som forårsaket brannen
Choice:Hvorfor må rømningsveier i industrilokaler holdes frie?#For at personer raskt og sikkert skal kunne evakuere ved en nødsituasjon~For at trucker skal kunne bruke dem som kjørevei~For å få mer plass til midlertidig lagring~Bare for at besøkende skal finne fram
Choice:Hva gjør du hvis brannslokkeutstyr er blokkert?#Sørge for at tilgangen blir frigjort og melde fra dersom det er nødvendig~La det være dersom det finnes annet slokkeutstyr i bygningen~Flytte slokkeutstyret til et lager~Vente til neste brannøvelse
Choice:Hvorfor kan langvarig eller kraftig støy være farlig i industrien?#Den kan føre til hørselsskade og gjøre det vanskeligere å oppfatte varselsignaler~Den gjør bare samtaler vanskeligere~Støy er ufarlig dersom arbeidstakeren er vant til den~Støy kan bare skade hørselen utendørs
Choice:Hva er første tiltak hvis maskinstøy kan reduseres teknisk?#Reduser støyen ved kilden~Bare dele ut hørselvern~Be arbeidstakerne oppholde seg nærmere maskinen~Skru opp lydstyrken på varselsignalene
Choice:Når bør hørselvern brukes i et støyende industriområde?#Når risikovurderingen og støynivået tilsier at hørselvern er nødvendig~Bare når arbeidstakeren synes lyden er ubehagelig~Kun dersom maskinen er eldre enn ti år~Bare når to eller flere maskiner går samtidig
Choice:Hva er viktig når personlig verneutstyr brukes i industrien?#Utstyret må være egnet for risikoen, passe brukeren og brukes riktig~Alt verneutstyr bør være av samme farge~Det dyreste verneutstyret gir alltid best beskyttelse~Verneutstyr kan erstatte alle andre sikkerhetstiltak
Choice:Hva gjør du hvis verneutstyret er skadet?#Meld fra og få egnet verneutstyr først~Fortsette å bruke det dersom skaden ser liten ut~Reparere alt verneutstyr med tape~Arbeide uten verneutstyr til nytt utstyr blir tilgjengelig
Choice:Hva er viktig før planlagt maskinvedlikehold?#Identifiser farer og energikilder og gjennomfør tiltak~Det er nok å slå av maskinen med den vanlige stoppknappen~Vedlikehold kan starte dersom maskinen ikke lager lyd~Bare elektriske energikilder trenger å vurderes
Choice:Hvorfor må en maskin sikres mot utilsiktet oppstart under vedlikehold?#En uventet oppstart kan føre til alvorlig personskade~Maskinen kan produsere feil produkter~Vedlikeholdet kan ta lengre tid~Maskinen kan bruke mer strøm
Choice:Hva bør gjøres før sikkerhetsvern fjernes i forbindelse med vedlikehold?#Stans og sikre maskinen før arbeidet~Vernet bør fjernes mens maskinen går sakte~Det er nok at operatøren står ved kontrollpanelet~Maskinen bør kjøres på maksimal hastighet først
Choice:Hva er viktig før maskinen startes etter vedlikehold?#Kontrollere at arbeidet er avsluttet, vern er på plass og personer er ute av fareområdet~Starte maskinen før verktøy og reservedeler fjernes~La sikkerhetsvern være avmontert for å kontrollere maskinen~Starte uten å informere personer i nærheten
Choice:Hva menes med et lukket rom i HMS-sammenheng?#Et område med begrenset inn- og utgang der det kan oppstå særlige farer for personer som arbeider der~Alle rom uten vinduer~Et rom som alltid er låst~Bare tanker som inneholder væske
Choice:Hvorfor kan arbeid i lukkede rom være farlig?#Det kan forekomme oksygenmangel, giftige gasser eller andre farlige forhold~Det er alltid mørkt i slike områder~Vernehjelm kan ikke brukes der~Maskiner fungerer dårligere i lukkede rom
Choice:Hva må gjøres før man går inn i et farlig lukket rom?#Risikoen må vurderes og atmosfæren kontrolleres med egnede målinger og nødvendige tiltak~En person bør gå inn og kjenne etter om luften virker trygg~Det er nok å åpne området noen minutter~Man kan gå inn dersom det ikke lukter noe
Choice:Hvorfor er en redningsplan viktig i lukkede rom?#En person må kunne reddes raskt uten å utsette andre~Den erstatter behovet for risikovurdering~Den gjør gassmåling unødvendig~Den brukes bare dersom arbeidet varer mer enn én dag
Choice:Hva bør vurderes ved gjentatte tunge løft?#Reduser belastningen med hjelpemidler og gode arbeidsmetoder~Arbeidstakeren bør løfte raskere for å bli sterkere~Det er nok å bruke arbeidshansker~Tunge løft er ufarlige dersom de utføres hver dag
Choice:Hvorfor variere arbeidsstillinger og oppgaver?#Det kan redusere risikoen for belastningsplager ved ensidig eller gjentatt arbeid~Det gjør verneutstyr unødvendig~Det øker alltid produksjonshastigheten~Det fjerner behovet for pauser
Choice:Hva gjøres ved belastende arbeidsstillinger?#Tilpass arbeidsplassen eller metoden for mindre belastning~Arbeidstakeren bør venne seg til arbeidsstillingen~Arbeidsbordet bør alltid senkes mest mulig~Arbeidstakeren bør utføre oppgaven raskere
Choice:Hva er viktig før varmt arbeid utføres i et industriområde?#Brann- og eksplosjonsfaren må vurderes og nødvendige sikkerhetstiltak gjennomføres~Alle dører bør lukkes slik at røyk blir i rommet~Brennbart materiale bør plasseres nær arbeidsstedet~Slokkeutstyr er bare nødvendig dersom arbeidet varer lenge
Choice:Hva gjøres hvis gnister kan nå brennbart materiale?#Fjern eller beskytt materialet mot gnister~Arbeidet bør utføres raskere~Det er nok at en person følger med på gnistene~Materialet bør fuktes uten å vurdere andre tiltak
Choice:Hvorfor samordne vedlikehold og produksjon?#Aktiviteter i ett område kan skape farer for personer som utfører annet arbeid~Vedlikeholdspersonell skal alltid bestemme over produksjonen~Samordning gjør risikovurdering unødvendig~Produksjonen kan alltid fortsette uavhengig av vedlikeholdsarbeidet
Choice:Hva gjør du hvis en produksjonsendring skaper fare?#Melde fra og sørge for at risikoen vurderes og nødvendige tiltak gjennomføres~Fortsette som før dersom ingen er skadet~Vente til neste planlagte vedlikehold~Bare advare den nærmeste kollegaen
Choice:Hvorfor rapportere og undersøke nestenulykker?#De avdekker farer og kan hindre ulykker~De er bare interessante dersom maskinen blir skadet~De brukes først og fremst til å finne hvem som gjorde feil~De trenger ikke rapporteres dersom produksjonen ikke stoppet
Choice:Hva gjør du hvis arbeidet ikke kan utføres sikkert?#Stans arbeidet og få faren vurdert~Gjennomføre arbeidet så raskt som mulig~Fortsette dersom arbeidstakeren har lang erfaring~Be en kollega stå i nærheten og følge med
Choice:Hva er viktig dersom en alvorlig hendelse krever evakuering av et industriområde?#Følg beredskapsrutinene og gå til samlingsstedet~Først hente personlige eiendeler~Bli ved arbeidsplassen til en leder kommer~Bruke nærmeste kjøretøy for å forlate området
Choice:Hvorfor bør ansatte kjenne beredskapsrutinene?#De må kunne reagere raskt og riktig~Det gjør brannøvelser unødvendige~Det betyr at nødetatene ikke trenger å varsles~Det erstatter behovet for førstehjelpsutstyr
Choice:Hva kjennetegner god HMS-kultur i industrien?#Sikkerhet prioriteres, og ansatte melder fra om farer~Produksjonen prioriteres alltid når tidsplanen er stram~Bare HMS-avdelingen har ansvar for sikkerheten~Få rapporterte avvik betyr alltid at arbeidsplassen er sikker
Choice:Image:Hva er den tydeligste HMS-feilen ved denne maskinen?~001-Mangler maskinvern.jpg#Maskinvernet mangler og bevegelige deler er tilgjengelige~Maskinen står på et betonggulv~Maskinen har elektrisk motor~Personen bruker arbeidsklær
Choice:Image:Hva er den alvorligste faren i denne situasjonen?~002-Hånd nær roterende maskindel.jpg#Hånden er farlig nær en roterende maskindel~Personen står ved siden av maskinen~Maskinen har mange metalldeler~Arbeidsområdet er innendørs
Choice:Image:Hva er galt ved dette vedlikeholdsarbeidet?~003-Vedlikehold uten låsing.jpg#Maskinen er ikke sikret mot utilsiktet oppstart~Personen bruker vernesko~Maskinen står stille~Vedlikeholdet utføres med håndverktøy
Choice:Image:Hva er den tydeligste faren i denne situasjonen?~004-Løst hår ved roterende maskin.jpg#Det lange håret kan trekkes inn i den roterende maskinen~Personen står oppreist~Maskinen er laget av metall~Personen arbeider innendørs
Choice:Image:Hva er den viktigste HMS-faren her?~005-Truck og fotgjenger.jpg#Fotgjengeren befinner seg farlig nær truckens kjøreområde~Trucken transporterer varer~Fotgjengeren bruker arbeidsklær~Trucken kjører innendørs
Choice:Image:Hva er den alvorligste faren i denne situasjonen?~006-Person under hengende last.jpg#Personen oppholder seg under hengende last~Lasten løftes med kran~Personen bruker vernehjelm~Løfteutstyret er laget av metall
Choice:Image:Hva er den tydeligste feilen ved denne løftestroppen?~007-Skadet løftestropp.jpg#Løftestroppen har synlige skader og bør tas ut av bruk~Stroppen har feil farge~Stroppen ligger på et arbeidsbord~Stroppen er for lang
Choice:Image:Hva er farlig ved denne arbeidssituasjonen?~008-Usikret trykkluftslange.jpg#Trykkluftslangen kan bevege seg ukontrollert og treffe personer~Slangen ligger på gulvet~Slangen er for lang~Personen bruker vernesko
Choice:Image:Hva er den alvorligste faren ved denne hydraulikklekkasjen?~009-Hydraulikklekkasje under trykk.jpg#Hydraulikkvæske under høyt trykk kan trenge inn i kroppen~Oljen kan gjøre maskinen skitten~Slangen har feil farge~Maskinen står på et betonggulv
Choice:Image:Hva bør gjøres med dette elektriske utstyret?~010-Skadet elektrisk kabel.jpg#Utstyret bør tas ut av bruk til feilen er rettet~Kabelen bør skjules under en matte~Utstyret kan brukes med arbeidshansker~Kabelen bør flyttes nærmere maskinen
Choice:Image:Hva er hovedproblemet med denne kjemikaliebeholderen?~011-Umerket kjemikaliebeholder.jpg#Beholderen mangler nødvendig merking~Beholderen er for stor~Beholderen står på en hylle~Beholderen har skrukork
Choice:Image:Hva er den tydeligste faren i denne situasjonen?~012-Kjemikaliesøl.jpg#Kjemikaliesølet kan utsette personer for farlige stoffer~Beholderen står på gulvet~Gulvet har feil farge~Arbeidsområdet er for stort
Choice:Image:Hva er den alvorligste faren ved denne sveisingen?~013-Sveising nær brennbart materiale.jpg#Gnister kan antenne brennbart materiale i nærheten~Sveiseapparatet bruker strøm~Personen arbeider innendørs~Arbeidsbordet er laget av metall
Choice:Image:Hva mangler ved denne støyende arbeidsoperasjonen?~014-Mangler hørselvern.jpg#Nødvendig hørselvern~Vernehjelm~Redningsvest~Knebeskyttere
Choice:Image:Hva mangler ved denne støvende arbeidsoperasjonen?~015-Mangler åndedrettsvern.jpg#Egnet åndedrettsvern~Fallsikringssele~Redningsvest~Knebeskyttere
Choice:Image:Hva er den tydeligste faren i dette arbeidsområdet?~016-Oljesøl på gulvet.jpg#Oljesølet skaper fare for å skli og falle~Gulvet er laget av betong~Maskinen står nær gangveien~Arbeidsområdet har elektrisk belysning
Choice:Image:Hva er den viktigste feilen i denne situasjonen?~017-Blokkert nødstopp.jpg#Nødstoppen er ikke lett tilgjengelig~Nødstoppknappen er rød~Maskinen har et kontrollpanel~Det står materialer i produksjonslokalet
Choice:Image:Hva er den tydeligste faren ved denne lagringen?~018-Ustabil materialstabling.jpg#Materialene kan velte og treffe personer~Materialene har forskjellige størrelser~Materialene står innendørs~Det brukes paller til lagringen
Choice:Image:Hva er den alvorligste HMS-feilen i denne situasjonen?~019-Blokkert nødutgang.jpg#Nødutgangen er blokkert~Døren har et nødutgangsskilt~Døren åpnes med håndtak~Det står varer i lokalet
Choice:Image:Hva bør arbeidstakeren gjøre i denne situasjonen?~020-Hånd i maskin under drift.jpg#Stoppe og sikre maskinen før hånden føres inn i fareområdet~Arbeide raskere mens maskinen går~Bruke arbeidshansker og fortsette~Be en kollega følge med mens hånden føres inn

